Eurosintetic TX-P

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Лицетиновая эмульсия	Жидкость	Прим.7,0	А	7-10% для одежной наппы 3-5% для верха обуви 6-8% для мебельных кож 1-2 г/л в крашении «дабл-фейс»	Высокоэффективный жирующий продукт в производстве одежной и мебельной напп. Используется в производстве любых типов кож для придания мягкости и приятного грифа.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт