**Euroil BOB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Вид сырого копытного масла | Жидкость |  | Н | 10-12% от общего количества используемых эмульгируемых жиров  | Уменьшает риск жирного осала. Совместим с другими катионными и неионогенными продуктами и сырыми маслами. Дает пишущий эффект на велюре. Рекомендован для растительных артикулов, полируемых и глянцевых кож |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт