**Eurosintan RST**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Форма | pH | Заряд | Применение | Свойства |
| Стерин-малеиновая смола | Жидкость | Прим.8,0 | А | 2-3% после нейтрализации. 3-6% в додубливании | В основном используется как наполняющий продукт с хорошей светоустойчивостью. Не уменьшает мягкости, сохраняет эффект прессования. |

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт