Eurosintetic EBFV

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Смесь натруальных и синтетических эфиров	Жидкость/ Паста	Прим.6,75	А	3-8% в зависимости от артикула	Дает превосходные результаты при использовании в качестве самостоятельного продукта. Имеет высокие показатели фиксации и производит легкие и мягкие артикулы.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт