Eurosintetic HLX

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Лецитиновая эмульсия	Паста	Прим.8,0	А	7-10% для одежной наппы. 3-5% для верха обуви 6-8% для мебельных кож 1-2 г/л для «дабл-фейс»	Специально разработан для жирования для одежной и мебельной напп. Подходит для любых мягких кож, придает мягкий и приятный гриф.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт