Eurosintetic LWBA

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Синтетические эфиры и натуральные масла	Жидкость	Прим.7,0	А	2-5% для верха обуви. 2-4% для велюра и нубука. 4-8% для одежной кожи. 6-8% для мебельной кожи.	Обладает хорошей наполняющая способностью. Наделяет кожу исключительной мягкостью. Артикулы получаются с приятным, шелковистым грифом.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт