Eurosintetic LWKM

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Синтетический эфир	Паста	Прим.7,0	А	2-12% от веса строганого ПФ. 2-6г/л для «дабл-фейс»	Имеет хорошую внутри смазывающую способность. Особенно подходит для мебельных и одежных кож. Имеет особую светостойкость.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт