Eurosintetic RIC

Характеристика	Форма	pH	Заряд	Применение	Свойства
Ланолиновая эмульсия	Паста	Прим.7,0	А	2-6% в зависимости от артикула.	Разработан для кож, требующих водонепроницаемости. Дает яркость и гриф для велюра и полируемых артикулов.

А – Анионный продукт

К – Катионный продукт

Н – Неионогенный продукт